Art.	Qté	Description des produits et services	Prix	Montant
			unitaire

		
		Interface universelle 4 voies, ME		Report :

	Le module US/U 4.2 possède 4 voies paramétrables en entrées ou sorties à l’aide du logiciel ETS, qui permettent de raccorder par câble des boutons-poussoirs, contacts flottants ou LED. Il fournit la tension de scrutation des contacts et la tension d’alimentation des LED, et intègre des résistances série pour LED externes.	
 	Il se monte dans une boîte d’encastrement et de dérivation murale, de 55 mm de diamètre. 

	Fonctions du programme d’application :
	-	Réaction sur front d’impulsions
	-	Envoi de commandes de variation d’éclairage
	-	Commande de volet roulant
	-	Mémorisation et rappel de scénario lumineux
	-	Transmission de valeurs et de types de données
	-	Comptage d’impulsions
	-	Émission de signal MLI pour régulation du chauffage 
	-	Affichage
			
	Entrées/sorties	4, paramétrables

	Entrées
		Tension de scrutation	20 VCC
		Courant d’entrée	0,5 mA

	Sorties
		Alimentation	5 VCC
		Courant de sortie	2 mA maxi, limité par résistance série

	Raccordements
		Entrées/sorties	6 câbles de longueur env. 30 cm, enfichables,
			extensibles à 10 m maxi
		KNX	borne de bus

	Protection	IP 20, selon EN 60 529

	Montage	boîte d’encastrement/dérivation  55 mm

	Dimensions  (H x L x P)	39 x 40 x 12 mm

	Fabrication	ABB

	Type	US/U 4.2

	Pièces : …	Main d’œuvre : …

				USU_42_AT_FR_V2-0
				2CDC 504 009 D0201	Report :